***Публічне акціонерне товариство***

***акціонернИЙ БАНК „Укргазбанк”***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  |  |
|  | **Голова комітету**  **конкурсних торгів**  **підпис О.В. Дубровін** |
|  | **протокол № 146/16 -дкт/зм від** |
|  | **« 01» серпня 2016 р.** |
|  |  |

**ЗМІНИ ДО**

**ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**на закупівлю**

Вироби з недорогоцінних металів, інші

(Велопарковки)

код за ДК 016-2010 - 25.99.2.

код за ДК 021:2015 - 44423220-9

**м. Київ-2016**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

Керуючись п.1 Розділу 2 Документації, комітет конкурсних торгів АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до Додатку №2 «Технічні характеристики» та Додатку №3 «Проект договору» до Документації на закупівлю виробів з недорогоцінних металів, інші (велопарковки):

1. Додаток № 2 «Технічні характеристики» до Документації викласти в наступній редакції:

**Додаток № 2 до**

**Документації**

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Велопарковки повинні повністю відповідати ескізу та наведеним нижче технічним і якісним характеристикам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Технічні і якісні характеристики  (комплектність) | Од. вимір. | Кількість, шт. |
| 1. | Велопарковка | Велопарковка на направляючих рейках для анкерного кріплення з трьома стійками складається:   1. Труба кругла сталева електрозварювальна   d=38мм, товщина 1,5мм з антикорозійним покриттям-3шт., тип антикорозійного покриття - алкідна емаль, колір синій.  2. Перемичка сталева листова товщина 2мм-1шт з антикорозійним покриттям, тип антикорозійного покриття - алкідна емаль, колір синій.  3. Рейка направляюча сталева-2шт,   * розміри: довжина 1920мм, ширина 80мм, висота 20мм, товщина 3,0мм з антикорозійним покриттям, тип антикорозійного покриття - алкідна емаль, колір синій; * форма профілю – трапеція; * матеріал: сталь листова СТ (3 ПС).   4. В комплект металевих болтів для з’єднання на 3 стійки входить:   * болт меблевий М8х20 оцинкований - 12шт; * гайка оцинкована М8 – 12шт.   5. Кутник сталевий листовий СТ (4 ПС) товщиною 4,0мм. – 12шт.  Відстань між стійками – 800мм;  Болт анкерний з гайкою металевий – 10/60х115 – 6шт.  Колір RAL: 5002 | шт. | 86 |

**Перелік документів, які підтверджують технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та мають бути надані Учасником у складі пропозицій конкурсних торгів:**

1. Довідка Учасника про детальний опис основних технічних характеристик матеріалів та комплектуючих Товару;

2. Гарантійний лист Учасника із зазначенням терміну гарантійного обслуговування Товару не менше ніж 12 місяців з моменту підписання сторонами Видаткової накладної відповідно до умов договору, який буде укладено за результатами проведення цієї процедури закупівлі.



****

2. Додаток № 3 до Документації «Проект договору», а саме: Додаток № 1 до Договору № \_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 року, викласти в наступній редакції:

**Додаток № 1**

**До Договору № \_\_\_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 року.**

**Специфікація Товару**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **К-ть, (шт.)** | **Комплектність** | **Ціна за 1 шт. без ПДВ, грн.** | **Ціна за 1 шт. з ПДВ\*, грн.** |
| **1** | Велопарковка | 86 | Велопарковка на направляючих рейках для анкерного кріплення з трьома стійками складається:   1. Труба кругла сталева електрозварювальна   d=38мм, товщина 1,5мм з антикорозійним покриттям-3шт., тип антикорозійного покриття - алкідна емаль, колір синій.  2. Перемичка сталева листова товщина 2мм-1шт з антикорозійним покриттям, тип антикорозійного покриття - алкідна емаль, колір синій.  3. Рейка направляюча сталева-2шт,   * розміри: довжина 1920мм, ширина 80мм, висота 20мм, товщина 3,0мм з антикорозійним покриттям, тип антикорозійного покриття - алкідна емаль, колір синій; * форма профілю – трапеція; * матеріал: сталь листова СТ (3 ПС).   4. В комплект металевих болтів для з’єднання на 3 стійки входить:   * болт меблевий М8х20 оцинкований - 12шт; * гайка оцинкована М8 – 12шт.   5. Кутник сталевий листовий СТ (4 ПС) товщиною 4,0мм. – 12шт.  Відстань між стійками – 800мм;  Болт анкерний з гайкою металевий – 10/60х115 – 6шт.  Колір RAL: 5002 |  |  |
| **Загальна вартість Договору без ПДВ, грн.** | | | | |  |
| **ПДВ\*, грн.** | | | | |  |
| **Загальна вартість Договору з ПДВ\*, грн.** | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПОКУПЕЦЬ:  АБ «УКРГАЗБАНК»  03087 м. Київ, вул. Єреванська, 1;  вул.. Б.Хмельницького, 16-22  Код за ЄДРПОУ 23697280  к/р № 32008186401  в ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл.  код установи банку 321024  ІПН 236972826658  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | ПОСТАЧАЛЬНИК:  *(заповнюється Учасником)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  П/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код установи банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

*\* у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість*

*\*\* заповнюється Учасником процедури закупівлі*.